5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
5.1 Подстанция трансформаторная комплектная 
КТППАС -     /      —         /       / 0,4 — 10 - У1
заводской номер______________________________________
соответствует техническим требованиям к договору, 
ГОСТ14695-80, действующей конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.



Дата выпуска ______________
М.П.



ОТК ______________________
6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
6.1 КТП не содержит материалов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после завершения эксплуатации, поэтому специальных требований по утилизации не предъявляется.
6.2 Утилизация КТП осуществляется в порядке, принятом у потребителя в соответствии с нормативной документацией.
Производственное республиканское унитарное предприятие 
"Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова"

Республика Беларусь 
[image: image1.png]IlpousBoacTBeHHOE pecnyGaHKaAHCKOoe
YHUTAapHOe Npeanpusiriae

“MHUHCKHUHA 3JNEKTPOTEXHUYECKUI
3ABOJA UMEHHM B.M.KO3JIOBA”
www.metz.by

Pecny6iuka benapycs

220037, r. MuHck, yi1. Ypaasckas, 4

E-mail: omt@metz.by

G e,

002 PB01

OKII 34 1200
OKII Pb 31.20.32. 000

IHoacranumu TpanchopmaropHbie
KOMILJIEKTHbIE
KTII-25-250/10(6)/0,4-02-Y1
KTIIP-25-250/10(6)/0,4-02-Y1

' IACIIOPT

UBEM.674822.049 IIC



220037, г. Минск, ул. Уральская, 4
П А С П О Р Т
        Э-2.10.1.674.004 ПС
 Подстанция трансформаторная комплектная проходного типа мощностью 25 - 1000 кВА
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Тип КТППАС -     /        —         /       / 0,4 — 10 - У1
заводской номер______________________________
1.2 Подстанция трансформаторная комплектная проходного типа мощностью 25 - 1000 кВА со стационарными автоматическими выключателями служит для приема электрической энергии трех​фазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6(10) кВ, пре​образования её в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и снабже​ния ею потребителей.
Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69. 
Тип атмосферы- II.
1.3 Номинальная мощность 

 
                  кВА   
1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН 

        кВ   
1.5 Номинальное напряжение на стороне НН 

- 0,4 кВ  
1.6 Род тока - переменный, трехфазный
1.7 Частота 





 - 50 Гц
1.8 Номинальный ток отходящих линий, А:
           № 1 —        А;    № 3 —        А;      № 5 —        А;
           № 2 —        А;    № 4 —        А;      № 6 —        А;
                    Линии освещения             16А.
